Załącznik 1b do SWZ

Działając w imieniu i na rzecz: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na: **„ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI W RAMACH PROJEKTU "4 PUBLICZNE KLUBY DZIECIĘCE W SZCZECINIE”**

**Część II: Meble kuchenne na wymiar do 4 klubów**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za następujące ceny jednostkowe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | **ILOŚĆ i J.M.** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
| 1 | **Kuchnia - Klub dziecięcy przy ul. Władysława Łokietka 33/1 w Szczecinie** 1. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 50/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –12. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 60/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –13. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 80/36/75. W środku 1 półka . Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –14. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 63/40/70. W środku 1 półka . Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –35. Szafka stojąca z drzwiami o wymiarach 80/60/85 zlewozmywakowa . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Ilość –1. Szafka wraz z nierdzewnym zlewem dwukomorowym z syfonem, wpuszczanym w blat, z baterią zlewozmywakową, metalową, mosiądz chromowany, wysokość minimalna 25 cm maksymalna 35 cm. 6. Szafka stojąca z drzwiami o wymiarach 60/60/85 . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Ilość –17. Blat posformingowy gr 36mm, szer 80cm o długości 190cm – krawędzie oklejone PCV 2 mm –Ilość -1, blat od strony przyległych ścian zakończony listwą przyblatową z wykorzystaniem narożników oraz zakończeń.Wszystkie meble, wykonane zgodnie ze sztuką meblarską, z płyty meblowej melaminowanej, gładkiej grubość 18 oraz 36mm ( o ile w szczegółowym opisie nie podano inaczej); wykończenie brzegów płyty Pcv 2 mm w kolorze frontów (lub blatów dla blatów), wykończenie powierzchni płyt matowe, w bocznych ściankach regałów należy nawiercić otworki umożliwiające dowolne ustawienie półek, meble stojące ustawione na stopkach regulowanych, wszelkie elementy metalowe w kolorze srebrzystym, uchwyty proste, metalowe. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Szafki stojące z cokołem w kolorze mebli, grubości 18mm, montowanym na uchwyty do stopek, cokół zabezpieczony uszczelką cokołową. W opisie podano wymiary mebli w cm, chyba że szczegółowy opis stanowi inaczej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej zlewozmywaka wraz z baterią oraz zmywarko-wyparzarki dostarczonej przez zamawiającego ( np model: Stalgast model 801400 lub 801401) – wraz z potrzebnym materiałem.Rysunek poglądowy: C:\Users\Dell\Downloads\Żłobek-klubiki łokietka.jpg | 1 Kpl  |  |
| 2 | **Kuchnia - Klub dziecięcy przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14/2 w Szczecinie** 1. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 65/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –12. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 60/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –13. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 40/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –14. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 80/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –15. Szafka stojąca z drzwiami o wymiarach 80/60/85 zlewozmywakowa . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Ilość –1. Szafka wraz z nierdzewnym zlewem dwukomorowym z syfonem, wpuszczanym w blat, z baterią zlewozmywakową, metalową, mosiądz chromowany, wysokość minimalna 25 cm maksymalna 35 cm.6. Szafka stojąca z drzwiami o wymiarach 60/60/85 . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm.Ilość –17. Szafka stojąca z szufladą I drzwiczkami o wymiarach 40/60/85 . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –18. Blat posformingowy gr 36mm, szer 80cm o długości 245cm – krawędzie oklejone PCV- 2mm. Ilość 1, blat od strony przyległych ścian zakończony listwą przyblatową z wykorzystaniem narożników oraz zakończeń.9. Szafka stojąca 35/23/205 z drzwiami. Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy wykonane z HDF – 3mm. Ilość –1Wszystkie meble, wykonane zgodnie ze sztuką meblarską, z płyty meblowej melaminowanej, gładkiej grubość 18 oraz 36mm ( o ile w szczegółowym opisie nie podano inaczej); wykończenie brzegów płyty Pcv 2 mm w kolorze frontów (lub blatów dla blatów), wykończenie powierzchni płyt matowe, w bocznych ściankach regałów należy nawiercić otworki umożliwiające dowolne ustawienie półek, meble stojące ustawione na stopkach regulowanych, wszelkie elementy metalowe w kolorze srebrzystym, uchwyty proste, metalowe. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Szafki stojące z cokołem w kolorze mebli, grubości 18mm, montowanym na uchwyty do stopek, cokół zabezpieczony uszczelką cokołową. W opisie podano wymiary mebli w cm, chyba że szczegółowy opis stanowi inaczej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej zlewozmywaka wraz z baterią oraz zmywarko-wyparzarki dostarczonej przez zamawiającego ( np model: Stalgast model 801400 lub 801401) – wraz z potrzebnym materiałem.Rysunek poglądowy:C:\Users\Dell\Downloads\Żłobek-klubiki Piłsudskiego.jpg | 1 kpl  |  |
| 3 | **Kuchnia - Klub dziecięcy przy al. Wojska Polskiego 46 w Szczecinie**1. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 50/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –12. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 60/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –13. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 80/36/75. W środku 1 półka . Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –14. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 40/40/70. W środku 1 półka . Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –15. Szafka stojąca z drzwiami o wymiarach 80/60/85 zlewozmywakowa . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Ilość –1. Szafka wraz nierdzewnym zlewem dwukomorowym z syfonem, wpuszczanym w blat, z baterią zlewozmywakową, metalową, mosiądz chromowany, wysokość minimalna 25 cm maksymalna 35 cm.6. Szafka stojąca z szufladą i drzwiczkami o wymiarach 40/60/85 . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –17. Blat posformingowy gr 36mm, szer 80cm o długości 220cm – krawędzie oklejone PCV 2 mm –Ilość -1, blat od strony przyległych ścian zakończony listwą przyblatową z wykorzystaniem narożników oraz zakończeń. 8. Szafa stojąca z drzwiami o wymiarach 95/40/205 - . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm.Plecy wykonane z płyty HDF – 3 mm. Ilość –1Wszystkie meble, wykonane zgodnie ze sztuką meblarską, z płyty meblowej melaminowanej, gładkiej grubość 18 oraz 36mm ( o ile w szczegółowym opisie nie podano inaczej); wykończenie brzegów płyty Pcv 2 mm w kolorze frontów (lub blatów dla blatów), wykończenie powierzchni płyt matowe, w bocznych ściankach regałów należy nawiercić otworki umożliwiające dowolne ustawienie półek, meble stojące ustawione na stopkach regulowanych, wszelkie elementy metalowe w kolorze srebrzystym, uchwyty proste, metalowe. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Szafki stojące z cokołem w kolorze mebli, grubości 18mm, montowanym na uchwyty do stopek, cokół zabezpieczony uszczelką cokołową. W opisie podano wymiary mebli w cm, chyba że szczegółowy opis stanowi inaczej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej zlewozmywaka wraz z baterią oraz zmywarko-wyparzarki dostarczonej przez zamawiającego ( np model: Stalgast model 801400 lub 801401) – wraz z potrzebnym materiałem.Rysunek poglądowy:C:\Users\bmiluch.UMSZCZECIN\Downloads\Żłobek-klubiki  Woj.Polskiego 1.jpg | 1 kpl |  |
| 4 | **Kuchnia - Klub dziecięcy przy ul. Mazurskiej 31/5 w Szczecinie**1. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 60/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –22. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 80/36/75. W środku 1 półka. Korpus , drzwi , półka szafki -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Plecy szafki Hdf -3 mm. Ilość –13. Szafka stojąca z drzwiami o wymiarach 80/60/85 zlewozmywakowa . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Ilość –1. Szafka wraz z nierdzewnym zlewem dwukomorowym z syfonem, wpuszczanym w blat, z baterią zlewozmywakową, metalową, mosiądz chromowany, wysokość minimalna 25 cm maksymalna 35 cm.4. Szafka stojąca z drzwiami o wymiarach 60/60/85 . Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm. Ilość –15. Blat posformingowy gr 36mm, szer 80cm o długości 220cm – krawędzie oklejone PCV 2 mm –Ilość -1, blat od strony przyległych ścian zakończony listwą przyblatową z wykorzystaniem narożników oraz zakończeń. 6. Szafka wisząca z drzwiami o wymiarach 145/35/70. Korpus , drzwi -płyta melaminowana gładka o grubości 18mm, obrzeże PCV grubości 2 mm.Plecy wykonane z płyty HDF – 3 mm. Ilość –1Wszystkie meble, wykonane zgodnie ze sztuką meblarską, z płyty meblowej melaminowanej, gładkiej grubość 18 oraz 36mm ( o ile w szczegółowym opisie nie podano inaczej); wykończenie brzegów płyty Pcv 2 mm w kolorze frontów (lub blatów dla blatów), wykończenie powierzchni płyt matowe, w bocznych ściankach regałów należy nawiercić otworki umożliwiające dowolne ustawienie półek, meble stojące ustawione na stopkach regulowanych, wszelkie elementy metalowe w kolorze srebrzystym, uchwyty proste, metalowe. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Szafki stojące z cokołem w kolorze mebli, grubości 18mm, montowanym na uchwyty do stopek, cokół zabezpieczony uszczelką cokołową. W opisie podano wymiary mebli w cm, chyba że szczegółowy opis stanowi inaczej. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej zlewozmywaka wraz z baterią oraz zmywarko-wyparzarki dostarczonej przez zamawiającego ( np model: Stalgast model 801400 lub 801401) – wraz z potrzebnym materiałem.Rysunek poglądowy:C:\Users\bmiluch.UMSZCZECIN\Downloads\Żłobek mazurska 1 (4).jpg | 1 kpl |  |
|  | **ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO** |  |  |

**Uwaga !**

**Należy podpisać** zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*